Anwendungshinweise:

Löschen Sie jeweils die unzutreffenden Texte oder fügen Sie ergänzende Texte hinzu.

Vergessen Sie nicht, alle rot markierten Hinweistexte zu löschen, denn sie dienen lediglich zur besseren Unterscheidung der Textvarianten während der Bearbeitung.

Vorbeschrieb

0.	Vorbeschrieb PR-Aufsatzfassade Forster Thermfix light

Vorbemerkungen

Gegenstand der Ausschreibung ist die Herstellung, Lieferung und Montage einer wärmegedämmten Pfosten-Riegelfassade mit einer raumseitig angeordneten und statisch tragenden Grundkonstruktion und einem aufmontierten Aufsatz-Fassadensystem, Typ Forster Thermfix Light. Der Einsatz der Füllelemente erfolgt von der Aussenseite her.

Bauphysikalische Anforderung an die Fassade

Nachfolgende Mindestanforderungen an die Fassade sind zwingend einzuhalten.

-	U-Wert Rahmen nach DIN ISO 10077 (Uf) = …….. w/m²k. (1,2 bis 2,1 w/m²k. Abhängig von Dicke und Randverbund des Füllelements)

-	Luftdurchlässigkeit nach EN 12152: > 600 Pa (AE600).

-	Schlagregendichtheit nach EN 12154: 1250 Pa (RE1250).

-	Widerstand gegen Windlast; nach EN 13116: 3000 Pa.

-	Dynamische Schlagregendichtheit nach ENV 13050: 1000 Pa.

-	Pendelschlag-Stossfestigkeit nach EN 14019: I5 und E5.

Luftschalldämmung

Konstruktionen mit Schalldämmanforderungen nach EN ISO 140 werden in den einzelnen Positionen jeweils definiert. Die geforderten Werte verstehen sich am Bau gemessen.

Innere Tragkonstruktion

Hinweis: Bitte genaue Beschreibung der inneren, tragenden Basiskonstruktion eintragen.

……………Beschreibungstext ………….…………………

Dimensionierung:

Stützenquerschnitte vertikal:	........ x ……. mm.

Riegelquerschnitte horizontal:	........ x ……. mm.

Die Dimensionierung der Tragkonstruktion und der Befestigungspunkte ist entsprechend den Verkehrs- und Eigenlasten durch den Unternehmer in statischer Hinsicht zu überprüfen bezw. in Eigenverantwortung zu bestimmen. Der statische Nachweis ist vom Unternehmer zu erbringen.

Weiter sind folgende konstruktive Voraussetzungen zu erfüllen:

-	Gewährleistung der Dilatationsmöglichkeit mit entsprechenden Vorkehrungen gegen Spannungsgeräusche sowie Massnahmen zur Aufnahme von Bauwerksbewegungen bzw. Deckendurchbiegungen.

-	Einrechnen sämtlicher Befestigungsmaterialien, wie Stahllaschen und Ankerschienen sowie die allfällig erforderlichen statischen Verstärkungseinlagen.

-	Absprache der Montagestoss-Positionierungen mit dem Architekten.

Aufsatz-Profilsystem

Forster Thermfix Light, Ansichtsbreite 50 mm.

Trockenverglastes und thermisch getrenntes Aufsatzsystem für variable Tragkonstruktionen bestehend aus durchlaufenden Schraubkanälen und EPDM- Glasdichtungen mit überlappenden Kreuzpunkten. Glashalterungen mittels aufgeschraubten Aluminium-Andruckprofilen. Die Fabrikation hat nach den Verarbeitungsrichtlinien des Systemhersteller zu erfolgen.

Folgende Systemvoraussetzungen sind zwingen einzuhalten:

-	Wärmedurchgangskoeffizient DIN ISO 10077: Uf 1,2 – 2,1 w/m2k (abhängig von Füllungsdicke und Falzraumisolator).

-	Prüfnachweise und Klassifizierung nach CE-Kennzeichnung.

-	Gewährleistung des Dampfdruckausgleichs sowie einer geschlossenen Wasserabführungsebene mit gesicherter Entwässerung nach aussen.

Montageart des Aufsatzprofils

Variante "Stahlprofil geschweisst":

Inneres Aufsatzprofil aus bandverzinktem Stahl auf die Basiskonstruktion wechselseitig aufgeschweisst.

Variante "Stahlprofil geschraubt":

Inneres Aufsatzprofil aus bandverzinktem Stahl auf die Basiskonstruktion wechselseitig aufgeschraubt.

Variante "Stahlprofil aufgeschossen" (bei Grundkonstr.-Wandstärken von 5 - 12 mm):

Inneres Aufsatzprofil aus bandverzinktem Stahl auf die Basiskonstruktion mit Bolzenschubverbindungstechnik (z.B. Hilti) aufgeschossen.

Variante "Aluminiumprofil":

Inneres Aufsatzprofil aus Aluminium auf die Basiskonstruktion wechselseitig aufgeschraubt.

Deckleistenquerschnitte

Hinweis: Erhältliche Deckleistenquerschnitte 50 x 12 mm und 50 x 15 mm:

Abdeckprofil aus Aluminium auf das Andruckprofil aufgeklemmt.

Querschnitt Abdeckprofil vertikal:	50 x ….. mm

Querschnitt Abdeckprofile horizontal:	50 x ….. mm

Unternehmervorschlag

Andere Systeme sind nur insoweit zum Angebot zugelassen, als sie von gleichwertiger Art sind, über einen Nachweis der Qualitätssicherung verfügen und die gestellten technischen Anforderungen vollumfänglich erfüllen. Zudem sind der Offerte ein Handmuster und die entsprechenden Detailpläne wie Systemschnitte, Wandanschlusslösungen und dgl. unaufgefordert beizulegen.

Offeriertes Aufsatzsystem: .....................................................................

Oberflächenbehandlung Stahlunterkonstruktion

Die Vorbehandlung, Reinigung und Beschichtung (Nass- und Pulverlackbeschichtungen) ist entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien des Systemherstellers auszuführen. Grundsätzlich sind die Vorgaben der EN ISO 12944 (in den entsprechenden Teilen) einzuhalten und durchzuführen.

RAL- oder NCS-Farbton gemäss Angabe des Architekten.

Farbton ...............................................................................

Behandlung Edelstahl

Profile mit Korn 220 längsgeschliffen. Geschweisste Konstruktionsstösse verputzt und verschliffen. Kehlnähte einwandfrei geschweisst und Anlauffarben elektrochemisch entfernt.

Behandlung Aluminium

Variante "einbrennlackiert":

Aluminiumteile gereinigt, chromatiert und pulverbeschichtet.

RAL- oder NCS-Farbton gemäss Angabe des Architekten.

Farbton ...............................................................................

Variante "farblos eloxiert":

Aluminiumteile geschliffen und farblos eloxiert.

Variante "farbig eloxiert":

Aluminiumteile geschliffen und farbig eloxiert.

Farbton ...............................................................................

Isolierglaselemente

Die Verglasung hat nach den Verglasungsvorschriften (Glasnorm) zu erfolgen, dies gilt insbesondere für die Dimensionierung und Einhaltung der Glasrandabstände. Die Glasauflager sind entsprechend der Glasgewichte und Glasdicken zu dimensionieren.

Isolierglas Typ: .....................................................

U-wert: ........... w/m²k. Schalldämmwert: ......... dB.

Glasaufbau von innen nach aussen:

Hinweis: Bitte Glasart und Glasstärke spezifizieren

Glasart ......... mm -- Luftzwischenraum ......... mm – Glasart ........ mm.

Vom Unternehmer angebotenes Fabrikat: ............................................

Paneelelemente

Paneelstärke: ............. mm.

Paneele aus mehrfach abgekanteten Aluminium- bezw. Stahlblechen, Stärke 2 mm auf der Innen- und Aussenseite. Hohlraumisolation aus mineralischen Dämmplatten. Umlaufende Abdichtung des Paneelverbunds mit dampfdiffusionsdichten Ummantelungsbändern.

Fenster- und Türelemente

Eingebaute Fenster- und Türelemente gemäss separatem Vorbeschrieb. Elemente in die Pfostenriegelkonstruktion eingesetzt und kraftschlüssig befestigt.

Bauanschlussbleche

Wand-, Decken- und Sockelanschlussbleche auf der Innen- und Aussenseite aus mehrfach abgekanteten Blechkanteilen mit einer Materialstärke ≤2 mm. Erforderliche Verstärkungs- und Befestigungsbügel aus Flachstahl sowie eine Antidröhnbeschichtung auf der Blechrückseite sind einzurechnen.

Blechabwicklung gemäss Positionsbeschrieb.

Blechqualität innen: ................... Stahl / Aluminium / Edelstahl 1.4301

Blechqualität aussen: …............. Stahl / Aluminium / Edelstahl 1.4301

Bauanschlussdichtungen

Variante „Anschlussdichtungen im Element eingerechnet“.

Anschlussdichtungen an den Baukörper mit durchgehenden, verrottungsfreien Dichtungsmaterialien. Anschlüsse auf der Innenseite mit dampfdiffusionsdichten und auf der Aussenseite mit wasserabweisenden, dampfdiffusionsoffenen Materialien abgedichtet.

Das Reinigen und Primern der Fugenflanken bezw. Klebeflächen, sowie das Hinterfüllen der Hohlräume mit mineralischen Dämmstoffen ist in die Preise einzurechnen.

Variante „Anschlussdichtungen im Positionsbeschrieb separat ausgewiesen“.

Die Anschlussdichtungen werden in einer separaten Position im Positionsbeschrieb aufgeführt

Sonnenschutzbefestigungen

Für die bauseits gelieferten Befestigungshalter sind Verstärkungseinlagen entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien von Forster Thermfix light einzubringen. Die Verstärkungen sind mit dem Aufsatzprofil bezw. der Basiskonstruktion kraftschlüssig zu verbinden. Die Grösse und Positionierung der Einlagen muss mit dem Sonnenschutzlieferanten abgesprochen werden.

Stromzufuhr

Alle erforderlichen Vorkehrungen für den bauseitigen Elektrokabeldurchzug, wie Umlenkrohre, Einzugsdrahteinlagen, Schlaufen, etc. sind einzurechnen. Der Platzbedarf der Elektroleitungen sowie die Positionen der Kabeleinführungen sind vorgängig abzuklären.

Lieferumfang

-	Alle erforderlichen Montagegarnituren.

-	Lieferung, Verteilung und Montage.

-	Füllmaterialien und Abdichtungen innerhalb der Konstruktion.

-	Montagegerüst auf der Innenseite.

-	Kranzüge.

Nicht einzurechnen sind:

-	Fassadengerüst auf der Aussenseite.

Positionsbeschrieb

0.0	Positionstext / Standort

Ausführung Pfostenriegelkonstruktion gemäss Vorbeschrieb Pos. ......

Ausführung Tür-Einsatzelemente gemäss Vorbeschrieb Pos. ......

Ausführung Fenster-Einsatzelemente gemäss Vorbeschrieb Pos. ......

und beiliegenden Architektenplänen.

Anforderung

-	Schalldämmung nach EN ISO 140: ......... dB

Elementbeschrieb

Konstruktion mit umlaufendem Rahmen. Element mit Sprossen in insgesamt ......... Felder unterteilt.

-	...... Feld(er) festverglast, Feldgrösse: ........ x ........ mm.

-	...... Feld(er) mit eingesetztem Paneel, Feldgrösse: ........ x ........ mm.

-	...... Feld(er) mit eingebautem Drehkipp- / Dreh-Fenster, .....-flügelig, Feldgrösse: ....... x ....... mm.

-	...... Feld(er) mit eingebauter Flügeltüre, .....-flügelig,
Feldgrösse: ....... x ....... mm.

Bauanschlussbleche:

Blechabwicklung oben: ....... mm.

Blechabwicklung unten: ....... mm.

Blechabwicklung links: ....... mm.

Blechabwicklung rechts: ....... mm.

Rahmengrösse (RAM): ....... x ....... mm	Stk. ......	à Fr. ......................	Fr. ......................

0.0	Abdichtungsarbeiten an den Baukörper

Anschlussdichtungen an den Baukörper mit durchgehenden, verrottungsfreien Dichtungsmaterialien. Anschlüsse auf der Innenseite mit dampfdiffusionsdichten und auf der Aussenseite mit wasserabweisenden, dampfdiffusionsoffenen Materialien abgedichtet.

Das Reinigen und Primern der Fugenflanken bezw. Klebeflächen, sowie das Hinterfüllen der Hohlräume mit mineralischen Dämmstoffen ist in die Preise einzurechnen.

Innere Abdichtungsfolien

Dampfdiffusionsdichte Folien sorgfältig verklebt und ggf. mechanisch gesichert. Erforderlicher Sd-Wert zum Erreichen der Dampfdiffusionsdichtheit mindestens 220 m.

Dichtungsbandprodukt innen: ..........................................................

Dichtungsband-Breite: 100 mm	lfm. …..	à Fr. ......................	Fr. ......................

Dichtungsband-Breite: 150 mm	lfm. …..	à Fr. ......................	Fr. ......................

Dichtungsband-Breite: 200 mm	lfm. …..	à Fr. ......................	Fr. ......................

Äussere Abdichtungsfolien

Dampfdiffusionsoffene Folien sorgfältig verklebt und ggf. mechanisch gesichert. Erforderlicher Sd-Wert zum Erreichen der dampfdiffusionsoffenen Ausführung maximal 3,0 m

Dichtungsbandprodukt aussen: .........................................................

Dichtungsband-Breite: 100 mm	lfm. …..	à Fr. ......................	Fr. ......................

Dichtungsband-Breite: 150 mm	lfm. …..	à Fr. ......................	Fr. ......................

Dichtungsband-Breite: 200 mm	lfm. …..	à Fr. ......................	Fr. ......................

Anschlussfugen

Anschlussfugen zwischen Fassade und Bauwerk mit dauerelastischem Silikondichtstoff und vorgelegter geschlossenzelliger Hinterfüllung.

Fugenmaterial: .................................................................................

Silikonfugen, Querschnitt 10 x 5 mm	lfm. …..	à Fr. ......................	Fr. ......................

Silikonfugen, Querschnitt 15 x 7 mm	lfm. …..	à Fr. ......................	Fr. ......................

Total Metallkonstruktionen	CHF ........................

Seite 3 von 6

Hauptüberschrift

CH02996

2006-01-09

Arbonia-Forster-Gruppe