|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Normtexte / Offertbeschriebe |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Türflügel** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. < | Brandschutzelement einflüglig feuerhemmend EI30  Nr. der VKF Brandschutzanwendung 21970.  Türblatt glatt, stumpf bündig einschlagend, Typ PF-63, ca. 63 mm dick, beidseitig mit Hartplattendeck zum Streichen. Schalldämmwert Türblatt Rw 41 dB. Lichtfalz 15 x 7 mmm. Brandschutzlaminat 3-seitig eingenutet.  Schwellenausbildung: schwellenlos mit Bodenluft.  Beschläge: 3-Fallenschloss MSL 1856 DM 60 mm, 2 verdeckte Bänder BaSys DX 180 3D, 3 Sicherungsstifte bandseitig. |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grösse im Licht |  | x |  | mm | Stk |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Paneele** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. < | Brandschutzelement einflüglig feuerhemmend EI30  Nr. der VKF Brandschutzanwendung 21970.  Wandpaneelen glatt, stumpf rahmenbündig, Typ PF-63, ca. 63 mm dick, beidseitig mit Hartplattendeck zum Streichen. Schalldämmwert Paneele Rw 41 dB. Lichtfalz 15 x 7 mmm. Brandschutzlaminat 3-seitig eingenutet. |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grösse im Licht |  | x |  | mm | Stk |  | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Oberflächen** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. < | Türflügel beidseitig mit HPL 0.9 mm Funder-Max unifarbig Oberfläche FH belegt. Aufrechte Kanten Melamin belegt oder farblos/braun lasiert. | Stk | per |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. < | Kanten in HPL Farbe lackiert. | Stk | per |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. < | Türflügel beidseitig mit Alublech roh gebürstet belegt. | Stk | per |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. < | Mehrpreis farblos eloxiert. | Stk | per |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. < | Türflügel beidseitig mit Grundierplatten belegt, aufrechte Kanten weiss grundiert. | Stk | per |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. < | Türflügel beidseitig ………. furniert. | Stk | per |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. < | Türflügel fertig nach RAL/NCS farblackiert. | Stk | per |  |  |