Vorbeschrieb unisolierte Türen und Trennwände

Vorbemerkung	Gegenstand der Ausschreibung ist die Herstellung, Lieferung und Montage von unisolierten Abschlüssen. Die im Vorbeschrieb aufgeführten Konstruktionsmerkmale gelten für alle nachfolgenden Positionsbeschriebe. Die vom Vorbeschrieb abweichenden Ausführungen werden jeweils in den einzelnen Positionen umschrieben.
Profilsystem Flächenbündig Flächenversetzt	Forster Presto XS in Stahl. Flügel- und Rahmenprofile mit dreiseitig umlaufender, doppelter Gummidichtung. Rahmenecken und Sprossenstösse geschweisst. Preis inkl. allen Systemzubehörteilen und Dichtungsgarnituren. Flügelprofile jeweils im Schlosskasten-Bereich verbreitert. ☐ Profile auf der Innen- und Aussenseite flächenbündig. Bautiefe 50 mm. ☐ Profile innen und aussen flächenversetzt. Bautiefe 57 mm.
Glashalteleisten	☐ Profile mit Lappen und einer Glashalteleiste (Glas exzentrisch eingebaut). ☐ Profile ohne Lappen, mit zwei Glashalteleisten (Glas zentrisch eingebaut). ☐ Standard-Glashalteleisten, 15 mm, aus Aluminium, rechtwinklig geschnitten und mit Klemmknöpfen befestigt. ☐ Design-Glashalteleisten, 15 mm, aus Aluminium in unterschiedlichen Formen, in Gehrung geschnitten und mittels Klemmfedern befestigt. Glashalteleisten Artikel-Nr.: …………………………………………….
Schwellenausbildungen (Bodendichtung)	Die Schwellenausbildungen werden in den einzelnen Positionen definiert. Ausführungsvarianten: ☐ Keine Dichtung im Sockelbereich, jedoch Sockelprofile für den nachträglichen Einbau einer Dichtung ausgelegt. ☐ Mechanisch absenkbare Dichtung. Z.B. Typ Stadi, Planet oder gleichwertig. ☐ Hohlflachschiene und im Flügel eingebaute Lippendichtung. ☐ Hohlflachschiene und im Flügel eingebaute Bürstendichtung.
Oberflächenbehandlung	Die Vorbehandlung / Reinigung der Konstruktionen hat nach den entsprechenden Richtlinien der Lackierunternehmen zu erfolgen. ☐ Pulverbeschichtung Stahlkonstruktionen mit Korund staubgestrahlt. Lackierung mit Epoxygrun-dierung und Silikonpolyester-Deckpulver, Gesamtschichtdicke 70 - 90 μm. RAL- oder NCS-Farbton gemäss Angabe des Architekten. Farbton ............................................................................... ☐ Konstruktion ab Werk grundiert und bauseits gestrichen.
Glas	Der Glaseinsatz hat den Systemvorschriften sowie den Lieferantenrichtlinien zu erfolgen. Glastyp: …………………………………………………………………… Spezialanforderungen: ........................................................................... Vom Unternehmer offeriertes Fabrikat: ............................................................
Paneele	Paneelelemente beidseitig mit Aluminiumblechen, Stärke 1.0 bis 1.5 mm belegt. Randverbund abgedichtet. Einsatz analog Glaselemente.
Einsatzart der Füllelemente	☐ Nassverglasung mit transparentem Silikon. ☐ Trockenverglasung mit Dichtungsgummi.
Beschläge (allgemeine Hinweise)	Alle erforderlichen Befestigungsmaterialien sowie die erstmalige Einstellung und die Funktionsprüfung sind in die Preise einzurechnen.
Türschlösser	Gehflügelbeschläge von 1- und 2-flügeligen Türen: ☐ Gehflügel mit Einfallen-Einsteckschloss. Dornmass ……mm ☐ Gehflügel mit Rollfallen-Einsteckschloss. Dornmass 35 mm Standflügelbeschläge von 2-flügeligen Türen: ☐ Standflügelverriegelung mittels Falztreibriegel und Verschlussstange nach oben und unten. Manuelle Bedienung von der Flügel-Stirnseite her. ☐ Standflügelverriegelung mittels zwei im Falz aufgesetzten Kantenriegel. Manuelle Bedienung von der Flügel-Stirnseite her.
Zylinder	Zylinderausschnitte in Türrahmen für Rund-Zylinder Durchmesser 22 mm. (z.B. KABA, SEA oder KESO). Die Zylinder werden bauseits geliefert und eingebaut.
Elektrische Türöffner	☐ Türöffner: Typ: ……………………. Inklusive Einzugsdraht-Einlage für bauseitigen Stromkabeldurchzug.
Bedienungselemente (Türgriffe)	☐ Forster-System-Drücker aus ☐ Edelstahl ☐ Aluminium. ☐ Eckige Ausführung ☐ Runde Ausführung ☐ Drücker Fremdfabrikat: Marke: …………………. Typ: …………………….
Türbänder	Forster-Systembänder. Die Bänder sind entsprechend der Anwendung und Flügelbelastung der Türen zu dimensionieren. Anzahl Bänder pro Flügel: ☐ 2 Stk ☐ 3 Stk. ☐ Anschweissband Ø 20 mm ☐ höhenverstellbar ☐ 3D-verstellbar ☐ Anschweissband Ø 10 mm ☐ höhenverstellbar ☐ Falz-Anschraubband Presto XS
Türschliesser	☐ Aufgesetzte Türschliesser, Typ: Dorma oder GEZE.
Stromzufuhr	Alle erforderlichen Vorkehrungen für den bauseitigen Elektrokabeldurchzug, wie Umlenkrohre, Einzugsdrahteinlagen, Schlaufen, etc. sind einzurechnen. Der Platzbedarf der Elektroleitungen sowie die Positionen der Kabeleinführungen sind vorgängig abzuklären.
Montagestösse	Bei Elementen mit Übergrössen, sind geschraubte Montagestösse einzurechnen. Die Positionierungen der Stösse sind mit dem Architekten vorab abzusprechen.
Bauanschlussdichtungen	Abdichtungen an den Baukörper mit Thiokol- oder Silikon-Dichtstoff sind im Einheitspreis einzurechnen. Fugenflanken gereinigt und mit Primer vorbehandelt.
Unternehmervorschlag	Falls ein anderes als das ausgeschriebene System vom Unternehmer vorgeschlagen wird, sind sämtliche Detailpläne wie Systemschnitte und Wandanschlusslösungen sowie ein Handmuster dem Architekten mit der Offerte einzureichen. Eine Unternehmervariante darf nur im Rahmen der vorgegebenen Bedingungen angeboten werden. Offeriertes Profilsystem: ......................................................................
Statik	Die filigranen Konstruktionen sind vom ausführenden Unternehmer auf Ihre statische Festigkeit in Bezug auf die zu erwartenden Belastungen zu überprüfen.
Lieferumfang	- Lieferung, Verteilung und Montage. - Allfällige Montagestösse. - Montagegerüst. - Dichtungsarbeiten zwischen Metallkonstruktion und Baukörper. - Kranzüge

Positionsbeschriebe

0.0	Positionstext / Standort

Ausführung in Forster Presto XS, gemäss Vorbeschrieb und beiliegenden Architektenplänen.

Elementbeschrieb

Element mit Sprossen in insgesamt ......... Felder unterteilt.

Individuelle Elementbeschreibung ………………………………..……….

…………………………………………………………………………………

Schwellenausbildung (Bodendichtung)

☐ Keine ☐ Absenkdichtung ☐ Lippen- /Bürstendichtung

Türbeschläge

Gemäss Vorbeschrieb.

Zylinder:	☐ mit Zylinderausschnitt ☐ ohne Zylinderausschnitt

Elektrischer Türöffner:	☐ Ja

Bedienung von innen:	☐ Drücker

Bedienung von aussen:	☐ Drücker	☐ Knopf

Türschliesser auf:	☐ Gehflügel	☐ Standflügel

Mauerrahmenbreiten

Rechts: ...... mm.

Links: ...... mm.

Sturz: ...... mm.

Sockel: ...... mm.

Rahmengrösse (RAM): ....... x ....... mm	Stk. ......	à Fr. ......................	Fr. ......................

Total	Fr. ......................