Texte de soumission type	portes, fenêtres et cadres fixes

Isolation thermique

Voie de fuite EN179/EN1125

Anti-effraction RC2-RC3-RC4

Réduction phonique

Pare-balles FB4-NS FB6-NS

Protection incendie E30-EI30

Test 1million de cycles d’ouverture

Anti-explosion EPR1

Descriptif du système Forster unico

Remarques :

les textes en rouge demandent une précision ou un choix de l’architecte.

les textes en bleu sont des liens ou demandent une précision ou un choix du serrurier.

Les textes en vert sont des remarques générales

0.	Système polyvalent Forster Unico et Unico XS à isolation thermique

Système de profilés pour fenêtres, portes et cadres fixes:

Isolation thermique type Minergie - verre triple	EN10077

Etanchéité à la pluie battante	EN12208

Résistance au vent	EN12210

Perméabilité à l’air	EN12207

Voie de fuite et anti-panique	EN179-EN1125

Portes à grand trafic	EN12400

Anti effraction RC1 / RC2 / RC3 / RC4	EN1627

Pare balles FB4-NS / FB6-NS	EN1522

Isolation phonique	EN140

Pare flammes E30	EN13501

Coupe feu EI30	EN1634

Anti explosion EPR1-S	EN13123

Conformité aux directives de la CSFF (Centrale Suisse des constructeurs de Fenêtres et Façade)

Pour les exécutions sécuritaires spéciales suivantes :

E30, EI30, pare-balles, anti effraction, anti explosion, portes accordéon, veuillez prendre contact avec notre bureau de Monthey.

Documentation, DWG, reconnaissances AEAI et dimensions:

en accès libre sur le site www.forster-profile.ch

Système de profilés pour fenêtres et cadres fixes:

Isolation thermique type Minergie - verre triple	EN10077

Etanchéité à la pluie battante	EN12208

Résistance au vent	EN12210

Perméabilité à l’air	EN12207

Anti effraction RC1 / RC2	EN1627

Isolation phonique	EN140

Conformité aux directives de la CSFF (Centrale Suisse des constructeurs de Fenêtres et Façade)

Documentation, DWG, reconnaissances AEAI et dimensions:

en accès libre sur le site www.forster-profile.ch

Les cadres ou les vantaux sont réalisés à partir de profilés à isolation thermique Forster unico ou unico XS.

Les deux systèmes sont compatibles entre eux. Ils sont 100% acier et 100% recyclables.

Profondeur des profilés :

Portes et cadres fixes totalement affleurés. ép. Totale 70mm.

Fenêtres affleurées à l’extérieur. ép. totale 88mm

Etanchéité

L’étanchéité entre ouvrant et dormant est assurée pour :

Les portes par un joint de battement intérieur et extérieur EPDM à résistance variable.

Les fenêtres par une triple barrière de joints EPDM.

La ventilation des fonds de feuillure et l’évacuation des eaux de condensation est garantie par des buses visibles ou invisibles à choix.

Qualité et traitement de surface

La mise en œuvre et le meulage des éléments sont soumis aux directives des fournisseurs de profilés.

Toutes les fixations seront invisibles. Aucun artifice de masquage des vis ne sera admis.

Toutes les tôles et éléments apparents auront un traitement de surface identique au choix de traitement des profilés

ACIER (Profil en acier brut et parcloses en ZM)

Variante A1 :

Thermolaquage, ép. 70 - 90 μm. RAL, IGP ou NCS

Couleur à choix..................................................................

Variante A2 : Zingage à chaud

Cadres en acier immergés dans un bain de zinc à chaud. Le zinc enrobe toutes les parties en acier pour un traitement anti corrosion optimal.

Variante A2.1 : "traitement Duplex":

Application après zingage au feu d’une peinture 2 composants.

Couleur à choix..................................................................

ACIER INOXYDABLE (uniquement unico standard)

En cas de présence de tôles inoxydables, l’architecte se réserve le droit de choisir l’orientation du meulage (grain 220-240)

Qualité 1.4301

Variante I1 :

Profilés meulés, grain standard 220-240. Les soudures d’angle sont nettoyées et le meulage doit correspondre à l’angle de coupe du profil.

Variante I2 :

Profilés meulés, grain standard 220-240. Soudure sans métal d’apport à l’aide d’un gabarit de guidage. Décapage par électrolyse. Les soudures fines demeurent apparentes. Un échantillon d’angle peut être demandé par l’architecte.

Variante I3 :

Profilés et toutes les faces visibles sauf les chants des profilés, poli miroir.

Variante I4 :

Profilés et toutes les faces visibles sauf les chants des profilés, microbillé aspect mat.

Elargissement des cadres affleurés aux cadres et vantaux

Composition de double tôle acier soudées en applique sur les profilés. Isolation avec de la laine de verre >30kg/m3, de pierre ou autre isolant synthétique, ép. 70mm identique à celle des profilés.

Tôles soudées par perforation et parfaitement meulées.

Le éventuels élargissements nécessaires afin d’éviter le conflit poignée et ouverture du vantail à 90° contre un mur seront comptabilisés.

Parcloses

Variante A :

Parcloses clipsées sur des boutons de fixation cachés (standard).

Variante B :

Parcloses en acier équerre, ép. 3mm. Equerres coupés à l’onglet et vissés à l’aide de vis imbus visibles.

Pose des verres ou des panneaux sandwiches

Variante A : "silicone" :

pose de bandes de mousse noires ou blanches

silicone standard, couleur à choix

Variante B: "à sec":

joints EPDM noirs

Verres :

Les verres de sécurité devront être conformes aux directives du SIGAB 002.

En cas de verres antichute, la charge à respecter est de …… kN/ml

Veuillez suivre les recommandations du fournisseur de verres en ce qui concerne leur mise en œuvre, leur dimensionnement, le stockage, le calage, etc...

Verres isolants

Verre isolant type: .....................................................

Valeur Ug: ........... w/m²k.

Réduction phonique ......... dB.

Transmission lumineuse ……..

Composition de l’intérieur à l’extérieur:

(choix : float, trempé, HST, feuilleté, divers gaz, couches d’oxyde etc…)

Verre …......... mm - intercalaire ......... mm – Verre ………........ mm.

Epaisseur totale :……………..mm

Panneaux sandwiches posés en parclose

Isolation en mousse expansée revêtue sur les deux faces par de la tôle acier ou aluminium. La valeur thermique des panneaux sera identique à la valeur U des verres.

Ferrements et accessoires:

Les accessoires et ferrements seront dimensionnés et définis par le serrurier en relation avec la dimension, le poids, les exigences statiques, les exigences normatives, les cycles d’ouverture et les dimensions testées. Ils seront inclus dans les prix unitaires.

Les ferrements permettront un réglage et un graissage des parties mobiles afin d’assurer l’étanchéité parfaite et un entretien aisé des éléments.

Important : Il est indispensable de faire figurer sur l’appel d’offres tout contrôle d’accès en indiquant le type ou mieux le modèle de contrôle qui devra être adapté par le serrurier.

PORTES BATTANTES

Ferrements sur vantaux

Paumelles

À choix :

Acier thermolaqué	Acier inoxydable

Serrures crémones

Selon description dans les articles unitaires.

Le nombre de points de fermeture est à établir par le serrurier selon les exigences techniques des articles.

Variantes de découpe de cylindre:

-	Découpe pour cylindre de type Suisse, 22 mm.

-	Découpe pour cylindre de type Européen, 17 mm.

-	Les découpes de cylindres sont définies dans les articles.

Fonction voie de fuite EN179 ou anti-panique EN1125

Les serrures avec fonction anti-panique sont décrites dans les articles unitaires. L’ouverture doit être possible dans le sens de fuite sans clé en un seul mouvement en une seconde.

En cas de porte à 2 vantaux, préciser si l’anti-panique ne concerne qu’un ou les deux vantaux.

Pour les voies de fuite, les vides de passage horizontaux sont pris :

1 vantail, de la battue côté gâche au vantail ouvert à 90°

2 vantaux, de vantail à vantail ouverts à 90°

Poignées EN179

Les poignées ci-dessous sont conformes à la norme de voies de fuite EN179.

Dimensions EN179 -	Poignées exécution ronde en acier inox avec ressort de rappel.

-	Poignées exécution carrée en acier inox avec ressort de rappel.

- Bouton extérieur rond fixe en acier inox.

Seuils étanches

Ferme portes

Les ferme porte répondront à la norme EN1154 et leur force sera établie en fonction de la dimension, du poids et de l’angle d’ouverture de la porte.

Ferme-porte à glissière monté en applique type Dorma TS98 (int. ou ext.). Eloxé naturel.

Il faudra également préciser s’il est requis sur les deux vantaux des portes doubles.

PORTES COULISSANTES UNICO HS

Coulissant à levage poids max. du vantail 400kg.

Poignées à levier

avec ou sans cylindre.

aluminium eloxé naturel

acier inoxydable meulé grain 220-240

PORTES ACCORDEON

Pour cette exécution, veuillez prendre contact avec notre bureau

FENÊTRES OSCILLO-BATTANTES 1 ET 2 VANTAUX

Paumelles apparentes ou paumelles cachées

mécanisme anti fausse manœuvre.

Les OB peuvent en tout temps être bloqués en simple ouvrant à la fançaise.

Poignées

Type :

aluminium eloxé naturel

acier inoxydable meulé grain 220-240

sans cylindre

avec cylindre (obligatoire pour RC2 ou E30 / EI30)

OUVERTURES EN IMPOSTE

Ouvrant en imposte avec

paumelles apparentes ou paumelles cachées

compas d’arrêt

Mécanismes d’ouverture :

commande manuelle par poignée. Compas selon poids du vantail, renvoi d’angle et caches de tringles, poignée en aluminium eloxé naturel. Hauteur de la poignée depuis le sol fini : ……..mm

Loqueteau

Motorisation

EXUTOIRES DE FUMÉES RWA S200

Ouvrant en imposte avec

paumelles apparentes ou paumelles cachées

compas d’arrêt

Mécanismes d’ouverture :

Ouverture par moteur commandé par un bouton poussoir et/ou relié à la centrale DI du bâtiment. Angle d’ouverture nécessaire : ……….mm. Le moteur doit être adapté aux dimensions et au poids du vantail. Moteur apparent ou encastré. Cablage invisible inséré dans les profilés. Leur entrée et leur cheminement sera défini en coordination avec l’électricien et l’architecte.

Apport de courant

Les éventuels conduits, les gaines et les contacts d’amenée de courant 24v/220 230 seront compris dans les prix unitaires.

L’introduction des câbles, leur sortie ainsi que leur cheminement devront être fixés à la conception de l’élément en coordination avec l’architecte.

Les câbles seront fournis au serrurier par le M.O.

Les appareils de contrôle d’accès seront fournis par le M.O.

La main d’œuvre pour les entaillages et le montage des appareils fournis par le M.O. seront compris dans les prix du serrurier.

Attention de prévoir les largeurs de profilés correspondant aux appareils à monter. L’architecte transmettra ces données lors de l’appel d’offre.

Fixation et raccord à la maçonnerie

Afin de permettre un montage optimal du vitrage et d’éviter tout craquements dus aux variations de températures et dilatations du bâtiment, l’entrepreneur est tenu de prévoir les dilatations nécessaires sur les tôles de raccord et les pattes de fixations.

Les éventuelles pattes de fixations seront zinguées au feu et dimensionnées selon la charge au vent et le poids propre du vitrage.

Fixation par des vis en acier inoxydables ou zinguées, calage avec des plots en plastique et calfeutrage avec de la mousse à pores fermés.

Toutes les fixations seront invisibles. Aucun artifice (type bouchon) de masquage des vis ne sera accepté.

Exécution d’éventuels rhabillages par des tôles pliées et isolation en laine minérale.

Qualité des joints et calfeutrages selon les exigences des éléments.

Traitement des tôles selon choix établi précédemment.

Type de silicone :……………

Couleur selon choix architecte : ………………..

Etanchéité périphérique

L’entrepreneur doit s’assurer que tous les éléments de jointoiement, bandes étanches, bandes pare vapeur et joints silicone, soient prévus dans son offre ceci afin d’assurer une étanchéité parfaite du vitrage. La compatibilité de ces produits avec ceux des autres maîtres d’état devra être vérifiée avant toute mise en œuvre.

Une attention particulière sera apportée à l’isolation thermique. Elle devra être garantie sur toute la structure, dans le domaine des raccords à la maçonnerie en respect des valeurs U demandées.

Autre proposition

Le système décrit a été sélectionné par l’architecte selon des critères esthétiques, techniques et normatifs sur une estimation statique provisoire. Dans le cas où une autre solution devait être proposée par l’entrepreneur, elle devra être au minimum équivalente et respecter les conditions initiales définies par l’architecte.

Système proposé : ......................................................................

Sont inclus dans vos prix

-	Fourniture, traitement et pose.

-	Tous les ferrements et accessoires nécessaires.

-	Les verres, les panneaux, les tôles de raccord, les calfeutrages, les joints etc..

-	Tous les raccords à la maçonnerie et les joints nécessaires.

-	Les moyens d’aide au travail (engins de levage, pont roulant, échafaudage, échelle).

- Les plans de fabrication et de pose.

- les plans d’architecte sont indicatifs et font partie intégrante de la soumission.

- la partition des éléments selon l’accès au chantier, la dimension des fours de thermolaquage, la dimension des homologations des cadres et des remplissages.

- les éventuelles dilatations nécessaires dues aux fluctuations des dalles. Ces données devront être transmises par l’ingénieur du projet.

- les calculs statiques.

Descriptif de position

0.0	Position / Situation

Exécution en application des plans d’architecte n°……..

Exigence

- Isolation thermique Uw … w/m2k

- Réduction phonique ……dB

- Anti-effraction classe RC……..selon norme ENV 1627

- Pare-balles jusqu’à la classe …….. selon norme EN 1522

-	avec fonction anti-panique (avec barre) selon norme EN1125.

- avec ou sans protection incendie E ou EI30

-	avec fonction anti-panique (avec poignées) selon norme EN179.

- sans fonction anti-panique

- anti explosion EPR1-S

Description de l’élément

Construction avec cadre périphérique, traverses et remplissages inclus.

-	...... vitrage(s) fixe, dimension: ........ x ........ mm.

-	...... porte vitrée 1 vantail, vide de passage: ....... x ....... mm.

-	...... porte vitrée 2 vantaux, vide de passage: ....... x ....... mm.

Socle des portes et parties fixes, hauteur ……..mm

Ferrements sur vantail de service : (porte 1 vantail)

- selon choix sous rubrique ferrements.

Ferrements sur vantail semi-fixe : (porte 2 vantaux)

-	selon choix sous rubrique ferrements.

Elargissement des cadres

Développement de la tôle : ……..mm

Nombre de plis : ……..mm

-	Droite: ......

-	Gauche: .....

-	Haut: .........

Dim. totale. : ....... x ....... mm	pces. ......	à Fr. ......................	Fr. ......................

Note explicative sur les valeurs thermiques :

Uw = valeur thermique globale de la fenêtre, cadre, verre, joints etc. inclus

Ud = valeur thermique globale de la porte, cadre, verre, joints etc. inclus

Uf = valeur thermique du cadre uniquement

Ug = valeur thermique du verre uniquement

Les valeurs Uw ou Ud sont les plus significatives car elles réunissent le rapport de surface d’exposition du verre Ug et la composition de profilés Uf.

Plus Values pour Portes

Systèmes d’ouverture

La police du feu décide de l’utilisation de poignées EN179 (voie de fuite) ou de barres EN1125 pour les sorties de secours anti panique.

-Push bar EN1125 exécution aluminium éloxé, aluminium thermolaqué ou acier inox meulé grain 220-240.

-	Barre de poussée EN1125 exécution aluminium éloxé, aluminium thermolaqué ou acier inox meulé grain 220-240.

Dispositif anti panique complet avec serrure, ferme porte et tout autre élément relatif aux voies de fuite pour l’équipement de :

Porte à un vantail EN179 (voie de fuite)	la pce. ......	à Fr. ......................

Porte à un vantail EN1125 (anti-panique)	la pce. ......	à Fr. ......................

Porte à deux vantaux EN179 (voie de fuite)	la pce. ......	à Fr. ......................

Porte à deux vantaux EN1125 (anti panique)	la pce. ......	à Fr. ......................

Dispositif complet pour porte asservie à la détection incendie du bâtiment ne se refermant automatiquement qu’en cas d’incendie. Serrure, crémone, ferme-porte, électro aimants, bouton de libération etc. inclus pour :

Porte à un vantail	la pce. ......	à Fr. ......................

Porte à deux vantaux	la pce. ......	à Fr. ......................

Dispositif complet pour ouverture de la porte par motorisation des vantaux à la française. Bouton de commande, moteurs, radars de détection d’ouverture et de sécurité, éventuel élargissement de profil pour fixation des moteurs etc. pour :

Porte à un vantail	la pce. ......	à Fr. ......................

Porte à deux vantaux	la pce. ......	à Fr. ......................

Cette variante ne concerne que les portes battantes. Pour les coulissants veuillez vous reporter au texte de soumission Forster fuego light Coulissant EI30.doc

2.1	Ferme porte intégré dans le profil. Type Dorma ITS96 pour 1 vantail principal.

la pce. ......	à Fr. ......................

2.2	Ferme porte intégré dans le profil. Type Dorma ITS96 pour deux vantaux. Sélection de fermeture inclus.

la pce. ......	à Fr. ......................

Gâche électrique

Câblage invisible inséré dans le champ de la porte. 24v.

4.1	Gâche électrique correspondant aux nombres de becs de cane des portes.

la pce. ......	à Fr. ......................

Divers ferrements

5.10	Montage contact magnétique indicateur d’ouverture de vantail. (fourni par le M.O)

la pce. ......	à Fr. ......................

5.11	Serrure motorisée type Dorma SVP ou eff avec boitiers de commande et de dérivation inclus. Serrure à un point

la pce. ......	à Fr. ......................

5.12	Serrure motorisée type Dorma MSVP ou eff avec boitiers de commande et de dérivation inclus. Serrure à 3 points

la pce. ......	à Fr. ......................

5.13	Montage clavier de commande d’ouverture de porte. (fourni par le M.O)

la pce. ......	à Fr. ......................

5.14	Montage lecteur de badge pour la commande d’ouverture de porte. (fourni par le M.O)

la pce. ......	à Fr. ......................

5.15	Butoir de porte escamotable dans le sol

la pce. ......	à Fr. ......................

5.16	Butoir de porte

la pce. ......	à Fr. ......................

5.17	Arrêt de porte à ressort

la pce. ......	à Fr. ......................

5.18	Exit controler pour gérer la fuite du public en présence d’une porte anti-panique

la pce. ......	à Fr. ......................

5.19	Barre de traction verticale extérieure (barre Maréchal) sur toute la hauteur de la porte. Acier inoxydable tube rond 42mm

la pce. ......	à Fr. ......................

Paumelles

6.1	Paumelle supplémentaire par vantail

la pce. ......	à Fr. ......................

Paumelle à souder réglable en 3 dimensions

Acier thermolaqué	Acier Inoxydable

la pce. ......	à Fr. ......................

6.3	Paumelle à visser dans le chant du profil avec axe à bille et graisseur incorporé. Réglage dans les 2 ou 3 dimensions

Acier thermolaqué	Acier Inoxydable

la pce. ......	à Fr. ......................

6.4	Paumelle à visser en applique réglable en 2 dimensions

Acier thermolaqué	Acier Inoxydable

la pce. ......	à Fr. ......................

Paumelle à visser en applique à deux bras

Acier thermolaqué	Acier Inoxydable

la pce. ......	à Fr. ......................

6.6	Paumelle à visser en applique à trois bras

Acier thermolaqué	Acier Inoxydable

la pce. ......	à Fr. ......................

6.7	Paumelle invisible. Montage encastré dans le profil.

la pce. ......	à Fr. ......................

En cas de protection incendie

La classe de protection incendie selon la norme EN 13501 est définie dans le descriptif unitaire des articles.

La fabrication des éléments doit être réalisée selon les test et les homologations obtenues.

Conformément aux directives de l’AEAI, toutes les portes et fenêtres de protection incendie seront identifiées par une plaquette de reconnaissance comprise dans les prix unitaires. Une déclaration de conformité par porte sera remise au propriétaire du bâtiment.

Certificat AEAI pour E30 ou EI30:

Porte battante 1 vantail en maçonnerie ou en cloison vitrée : …….

Porte battante 2 vantaux en maçonnerie ou en cloison vitrée : …….

Fenêtre battante 1 vantail en maçonnerie ou en cloison vitrée : …….

Fenêtre battante 2 vantaux en maçonnerie ou en cloison vitrée : …….

Cas spéciaux en protection incendie

En cas de dépassement des caractéristiques des certifications obtenues (dimensions, ferrements, verres), une conception préalable doit être entreprise en collaboration avec l’architecte, le constructeur métallique et le fournisseur de profilés. Cette étude sera soumise au service cantonal du feu pour approbation.

Les éléments pleins ou vitrés peuvent être modulables.

Documentation, DWG, reconnaissances AEAI et dimensions:

en accès libre sur le site www.forster-profile.ch

Notre bureau technique se tient volontiers à disposition pour tous renseignements complémentaires.

Forster Systèmes de Profilés SA

Av. du Théâtre 18

1870 Monthey

Natel: +41 79 699 74 76

eric.ingignoli@forster.ch