|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Textes normatifs / descriptions d’offres |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vantail** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. < | Élément pare-feu à un vantail EI30  N° d’attestation d’utilisation AEAI 21970.  Panneau de porte lisse, affleuré, type PF-63, épaisseur environ 63 mm, recouvert des deux côtés de HPL Fundermax/AM, bords verticaux mélaminés ou lasure incolore/brune. Coefficient acoustique Rw 41 dB. Feuillure libre 15 x 7 mmm. Laminé pare-feu rainuré de 3 côtés.  Variante de seuil: sans seuil avec espace au sol.  Ferrements: serrure 3 pênes MSL 1856 distance au canon 60 mm, 2 fiches invisibles BaSys DX 180 3D, 3 goupilles de sécurité côté fiches. |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vide de passage |  | x |  | mm | Pce. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Panneau de remplissage** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. < | Élément pare-feu à un vantail coupe-feu EI30  N° d’attestation d’utilisation AEAI 21970.  Panneau de remplissage lisse, affleuré, type PF-63, épaisseur environ 63 mm, des deux côtés avec panneau dur de couverture à peindre. Coefficient acoustique panneaux Rw 41 dB. Feuillure libre 15 x 7 mmm. Laminé pare-feu rainuré de 3 côtés. |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vide de passage |  | x |  | mm | Pce. |  | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Finitions** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. < | Vantail de porte des deux côtés recouvertes HPL 0.9 mm Funder-Max uni surface uni recouverte FH. Chants verticaux mélaminés ou lasure incolore/brune. | Pce. | par |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. < | Chants vernis couleur HPL | Pce. | par |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. < | Vantail de porte recouverts des deux côtés de tôle d’alu brossé brut. | Pce. | par |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. < | Plus-value anodisé incolore. | Pce. | par |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. < | Vantail de porte recouverts des deux côtés de panneaux de sous-couche, chants verticaux sous-couche blanche. | Pce. | par |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. < | Vantail de portage placage ………. des deux côtés. | Pce. | par |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. < | Vantail de porte verni fini coloris RAL/NCS. | Pce. | par |  |  |